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CORTADORA DE Pavimento
DIESEL
10HP
cód. 1030 10390
· Motor KIPOR KM186FE 10Hp
· Diámetro de discos 14 a 20”
· Profundidad de corte 17cm (6,7”)
· Partida eléctrica 12V (incluye batería)
· Semi-Autopropulsado

	Unidad Motriz
	Modelo Tipo motor Distribución
Refrigeración Diámetro x Carrera
Relación de compresión Cilindrada
Aspiración Potencia máxima Ralentí
Cigüeñal Sentido de giro Encendido Partida
	KM186FE
Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa OHV
Por aire
86 x 70mm
19:1
406cc Natural 10HP
1.300rpm ± 50r/min Horizontal
Antihorario, visto desde el eje de salida Por compresión
Manual / Eléctrica 12V

	Arranque
	Batería
	12V / 36Ah

	Eléctrico
	Capacidad motor de arranque Capacidad alternador de carga
	12V / 0,8kW
12V / 3A

	Combustible
	Tipo
Capacidad tanque combustible Autonomía
Indicador de nivel de combustible
	Petroleo Diésel 5,5L
>3h No

	Aceite
	Tipo Lubricación Sensor de aceite
Capacidad Carter
	Aceite para motores diésel 4T, 15W-40, grado CD o superior Salpicado
No 1,65L



	Unidad
	Peso
	186kg

	Cortadora
	Diámetro de discos
	14” a 20”

	
	Profundidad de corte
	17cm (6,5”)

	
	Ajuste de profundidad
	Por manivela

	
	Propulsión
	Manual

	
	Capacidad tanque de agua
	40L

	
	Dimensiones
	180 x 57 x 104cm
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