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REGLA VIBRADORA
GASOLINA
SKU. 1030 10398


· Motor Honda GX35 1,6HpNOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTR ATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESEN TACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

· Entrega Vibración uniforme
· Posee soporte para evitar que el motor toque el suelo
· Fácil recambio de reglas
· Diseño ergonométrico, facíl operación y bajo mantenimiento

NOTA IMPORTANTE: El accesorio de regla de aluminio no está incluido.

	UNIDAD MOTRIZ
	Modelo Tipo motor Distribución
Refrigeración Diámetro x Carrera Cilindrada Aspiración Potencia Máxima Encendido
Bujía Partida
	Honda GX35 Monocilíndrico, 4 tiempos OHV
Por aire
39 x 30mm 35,8cc Natural
1,6Hp / 7.000r/min TCI
NGK CMR6A
Manual

	COMBUSTIBLE
	Tipo
Capacidad tanque combustible Autonomía
Indicador de nivel de combustible
	Gasolina 93 octanos sin plomo 0,47L
> 1h No

	ACEITE
	Tipo
Alarma de aceite Capacidad carter
	Aceite para motores a gasolina 4T, 15W-40 No
0,1L

	UNIDAD
	Peso
	20kg

	VIBRADORA
	Largo reglas vibradoras Dimensiones embalaje
	2,4m / 3,0m 72 x 70 x 35cm

	REGLAS DE
	Código
	1030 10399	1030 10400

	ALUMINIO
NO INCLUYE
	Largo
	2,4m	3,0m
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