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ALISADORA
De Pavimento
Gasolina
6,0HP
cód. 1030 10806

· Fácil cambio de aspas
· Inclinación de aspas hasta 15°
· Diseño ergonométrico
· Bajos costos de mantenimiento


	Unidad Motriz
	Modelo Tipo motor Distribución
Refrigeración Diámetro x Carrera
Relación de compresión Cilindrada
Aspiración Potencia Máxima Encendido
Bujía Partida
	Motor Gasolina Monocilíndrico, 4 tiempos OHC
Por aire
67 x 48mm
6,3:1
169cc Natural
6Hp / 4.000r/min TCI
NGK BR6HS
Manual

	Combustible
	Tipo
Capacidad tanque combustible Autonomía
Indicador de nivel de combustible
	Gasolina 93 octanos sin plomo 3,6L
> 3h No

	Aceite
	Tipo
Alarma de aceite Capacidad carter
	Aceite para motores a gasolina 4T, 15W-40 Sí
0,6L

	Unidad Alisadora
	Peso
Diámetro rotor
Aspas de terminación Aspas combinadas Número de aspas Velocidad giro aspas Inclinación máxim aspas Diámetro Plato de otación Dimensiones embalaje
	76kg 36”
6 x 14”
6 x 14”
4
60 - 100rpm
15°
36”
102 x 102 x 76cm
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