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Entrada y salida de aire del Turbocalefactor.

SKU. 1040 10780

El turbocalefactor portátil diésel o parafina con cámara de combustión abierta, modelo DHT20A POWERPRO, está diseñado para su uso en áreas exteriores o en interiores bien ventilados.DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

Todos los turbocalefactores POWERPRO están garantizados durante 1 año






Indicador de encendido y pantalla de visualizaciónde temperatura ambiente.







REGULADOR DE TEMPERATURA	MANGO PLÁSTICO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



















TANQUE DE COMBUSTIBLE
con capacidad de 22L


Potencia Presión Flujo de Aire Voltaje Frecuencia Combustible
Consumo CombustibleIncluye sensor de llama
Sistema de Seguridad
Por Ventilador
Enfríado


20 kW / 68.240 BTU/h
0,32 Bar
550 m³/h
220V
50Hz
Diesel / Parafina (Kerosene) 1,65 Kg/h







PESO Y DIMENSIONES
Peso
Equipo (Largo x Ancho x Alto)


13,4 kg
75,2 x 30,5 x 41,6 cm
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