

Referencia: 36808 
Categorías: MOTORES
Marca: SDS POWER
Resumen


Motor Diésel 6.0 HP, 3.600 rpm. Arranque eléctrico. Eje recto.
Motor NO incluye batería.


FICHA TECNICA


	Modelo
	SD178E

	Tipo de motor
	1 cilindro vertical, 4 tiempos

	Tipo de enfriamiento
	Enfriado por aire

	Descripción
	MOTOR 5.9 hp Diésel SD178E

	Tipo de combustible
	Diésel

	Potencia Máxima / HP/ RPM
	3.9KW/5.3HP/3000rpm
4.3KW/5.9HP/3600rpm

	Potencia nominal / HP / RPM
	3.6KW/4.9HP/3000rpm
4.0KW/5.4HP/3600rpm

	Máximo Torque Nm
	14.5N.m/2500rpm

	Tamaño del Eje Ø mm/pulgadas
	19.05mm / 3/4''

	Diámetro x Carrera
	78 x 62 mm

	Diámetro eje
	19.05mm

	Hilo del eje
	5/16-24UNF

	Desplazamiento
	296cc

	Capacidad de combustible
	3,5 Lts.

	Capacidad de aceite
	1,1 Lts.

	Tipo de aceite
	15 W 40

	Sistema de arranque
	Manual y Eléctrico


	Dirección de rotación
	Antihorario

	Peso
	33 Kg

	Dimensiones
	384x421x450 cm.

	Garantía
	6 meses
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