


Referencia: 36809
Categorías: MOTORES
Marca: SDS POWER
Resumen


Motor Diésel 9.5 HP, 3.600 rpm. Arranque eléctrico. Eje recto.
Motor NO incluye batería.


FICHA TECNICA


	Modelo
	SD186E

	Tipo de motor
	1 cilindro vertical, 4 tiempos

	Tipo de enfriamiento
	Enfriado por aire

	Descripción
	MOTOR 9.5 hp Diésel SD186E

	Tipo de combustible
	Diésel

	Potencia Máxima / HP/ RPM
	6.3 KW/8.5 HP/3000 rpm
6.9 KW/9.4 HP/3600 rpm

	Potencia nominal / HP / RPM
	5.7 KW/7.7 HP/3000 rpm
6.3 KW/8.5 HP/3600 rpm

	Máximo Torque Nm
	20.0 N.m/2500 rpm

	Tamaño del Eje Ø mm/pulgadas
	25.4mm / 1''

	Diámetro x Carrera
	86 x 70 mm

	Diámetro eje
	25.4mm

	Hilo del eje
	7/16-20UNF

	Desplazamiento
	406 cc

	Capacidad de combustible
	5,5 Lts.

	Capacidad de aceite
	1,7 Lts.

	Tipo de aceite
	15 W 40

	Sistema de arranque
	Manual y Eléctrico

	Dirección de rotación
	Antihorario

	Peso
	53 Kg

	Dimensiones
	417x470x494 mm.

	Garantía
	6 Meses o (500 Horas)
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