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Resumen


Desmontadora semiautomática.	INCLUYE:	FRL Inflador con manómetro Barretilla para desmontar ruedas.


FICHA TECNICA


	MODELO
	U-200

	POTENCIA NOMIMAL DE MOTOR
	0.75KW / 1HP

	ALIMENTACIÓN
	220V

	DIÁMETRO MÁX. DE RUEDA
	≤1000mm (39”)

	ANCHURA MÁX. DE RUEDA
	≤355mm (14”)

	BLOQUEO INTERIOR
	10" a 20"

	BLOQUEO EXTERIOR
	12" a 22"

	POTENCIA DESTALONADOR
	21.000 N

	PRESION DE TRABAJO
	8-10 Bar

	NIVEL DE RUIDO
	70db

	PESO TOTAL DE LA MAQUINA NETO/BRUTO
	166/190 kg (365.2/418 lbs)

	TAMAÑO DEL EMBALAJE
	960 x 760 x 800mm (3.1 x 2.5 x 2.6ft)

	GARANTIA
	6 meses.
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