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Categorías: MOTORES
Marca: SDS POWER
Resumen


MOTOR ESTACIONARIO BENCINERO 5 Hp, 4 TIEMPOS SG160	Refrigerado por aire forzado. Lubricados por aceite. Arranque manual.
Motor NO incluye batería.


FICHA TECNICA


	Modelo
	SG160

	Tipo motor
	De cilindro simple, OHV25º, de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado

	Diámetro/Carrera (mm)
	68x45

	Diámetro eje
	20mm

	Hilo del eje
	M8

	Cilindrada (cc)
	163

	Índice de compresión
	8:5:1

	Potencia máxima / HP / RPM
	4.0KW/5.5HP/4000rpm

	Potencia nominal / HP / RPM
	3.2KW/4.4HP/3600rpm

	Máximo Torque Nm
	10.8N.m/2800rpm

	Tamaño del eje ø mm/pulgadas
	20mm S type

	Capacidad tanque (L)
	3,6

	Tipo de combustible
	Gasolina de 93 octanos

	Capacidad de aceite (L)
	0,6

	Tipo de aceite
	10 W 30

	Sistema de arranque
	Manual

	Consumo de aceite (g/kw.h)
	395

	Sistema de encendido
	Encendido por retroceso


	N.W./G.W. (kg)
	16/18

	Dimensión (L x An x Al) mm
	400x375x380

	Garantía
	6 meses
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