


Referencia: 37658
Categorías: MOTORES
Marca: SDS POWER
Resumen


Motor de Gasolina, 4 tiempos. 13HP.  Similar al HONDA GX~390.Eje recto.
Motor NO incluye batería.


FICHA TECNICA


	Modelo
	SG390

	Tipo motor
	De cilindro simple, OHV25º, de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado

	Diámetro/Carrera (mm)
	88x64

	Diámetro eje
	25mm

	Hilo del eje
	M8

	Cilindrada (cc)
	389

	Índice de compresión
	8:0:1

	Potencia Máxima / HP / RPM
	9.6KW/13.0HP/4000rpm

	Potencia nominal / HP / RPM
	7.2KW/9.8HP/3600rpm

	Máximo Torque Nm
	26.5N.m/2800rpm

	Tamaño del eje ø mm/pulgadas
	25mm S type

	Capacidad tanque (L)
	6,5

	Tipo de combustible
	Gasolina de 93 octanos

	Capacidad de aceite (L)
	1,1

	Tipo de aceite
	10 W 30

	Sistema de arranque
	Manual

	Consumo de aceite (g/kw.h)
	374

	Sistema de encendido
	Encendido por retroceso

	N.W./G.W. (kg)
	34/31

	Dimensión (L x An x Al) mm
	530x430x530

	Garantía
	6 meses
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