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Resumen


Balanceadora para camiones.	Este equipo requiere Instalación o Puesta en marcha: - Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO. - Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo. - Entregas son sobre camión. - La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.

FICHA TECNICA


	MODELO
	U-150

	MAXIMO PESO DE LA RUEDA
	150"kg"(330 LIBRAS)

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	380V (1/3HP)

	POTENCIA DEL MOTOR
	0, 55/0,75 KW

	VELOCIDAD DE EQUILIBRADO
	200"rpm"

	EQUILIBRIO DE PRECISION
	50G APROX (APROX 1,76OZ)

	DIÁMETRO DE LA LLANTA
	252~610 "mm"(13"~24")

	ANCHO DE LA LLANTA
	140/510"mm"(5,5~20")

	TIEMPO DE MEDICIÓN
	8 Seg.

	NIVEL DE RUIDO
	<70"db"

	TAMAÑODEL PAQUETE
	960*1220*1190"mm"(3,1*4,0*3,9 PIES)

	PESO N/G
	250/283KG (550/623 LBS)
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