

Referencia: 44122
Categorías: ELEVADORES TIPO TIJERA
Marca: ACO AUTOMOTRIZ
Resumen


Diseñado para talleres que buscan eficiencia y seguridad, este elevador de tijera destaca por su perfil ultra bajo de solo 105 mm, permitiendo trabajar sin necesidad de fosa y optimizando el espacio disponible.

Cuenta con bloqueo de seguridad neumático automático, que se activa en cada elevación para una operación confiable. Su sistema hidráulico incorpora una válvula de seguridad anti-explosión, evitando descensos bruscos ante fallas en las mangueras y protegiendo tanto al operador como al vehículo.

Las plataformas están fabricadas en una sola pieza sin soldaduras, garantizando mayor planitud, resistencia y durabilidad en el tiempo. Además, incluye sistema de descenso con control electromagnético y componentes que cumplen con normativa CE, asegurando un estándar europeo de seguridad.


FICHA TECNICA


	MODELO
	PL-B30Y

	SISTEMA DE ELEVACIÓN
	Electro neumático

	SISTEMA DE DESCENSO
	Descenso electromagnético

	CONTROL DE SEGUROS
	Liberación neumática de seguros

	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO
	3.000 kg

	MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.)
	1.850 mm

	MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN
	105 mm

	TIEMPO DE ELEVACIÓN
	≤55S

	TIEMPO DE DESCENSO:
	≤55S

	FUERZA DE MOTOR (POTENCIA)
	2.2kW

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	220V/1PH 50/60Hz

	LONGITUD DE LAS PLATAFORMAS
	1450-2050 mm

	ANCHURA ENTRE PLATAFORMAS
	660 mm

	[bookmark: _GoBack]DISTANCIA ENTRE PLATAFORMAS
	725 mm

	ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA
	

	DIMENSIONES EMBALAJE
	

	PESO CON EMBALAJE
	

	GARANTIA
	1 Año.
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