

Referencia: 44194
Categorías: BALANCEADORAS
Marca: ACO AUTOMOTRIZ
Resumen


[bookmark: _GoBack]Balanceadora semi automática, motor 0,2 Kw. 220 V. Medición de distancia y el diámetro de la rueda automática
Este equipo requiere Instalación o Puesta en marcha: - Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO. - Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo. - Entregas son sobre camión. - La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.


FICHA TECNICA


	MODELO
	U-120

	PESO MÁX. DE RUEDA
	65 Kg

	POTENCIA NOMINAL DE MOTOR
	0.2 kw

	ALIMENTACIÓN
	220V

	PRECISIÓN DE EQUILIBRIO
	+/- 1 gr.

	VELOCIDAD DE EQUILIBRADO
	200 rpm

	MODOS DE BALANCEO
	5 modos + ocultamiento de pesos en rayos de llanta

	TIEMPO DE MEDIDA
	8 sec

	MEDICIÓN DE LLANTA (distancia y diámetro)
	automático

	DIAMETRO DE LLANTA
	10" - 24"(265 - 615mm)

	ANCHURA DE LLANTA
	1.5" - 20"(40 - 510mm)

	4 CONOS
	#1 Ø36-135mm; #2 Ø36-103mm; #3 Ø36-87mm; #4 Ø36-72mm

	PESO TOTAL DE LA MAQUINA NETO/BRUTO
	80/107 kg

	TAMAÑO DEL EMBALAJE
	960 x 760 x 1.250 mm
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	NIVEL DE RUIDO
	<70dB

	GARANTIA
	6 Meses.
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