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Categorías: MOTORES
Marca: SDS POWER
Resumen


Arranque manual.
Motor NO incluye batería.
Motor Diésel 3.8 HP, 3.600 rpm.


FICHA TECNICA


	Modelo
	SD170

	Tipo de motor
	1 cilindro vertical, 4 tiempos

	Tipo de enfriamiento
	Enfriado por aire

	Descripción
	MOTOR 4.2hp Diésel SD170

	Tipo de combustible
	Diésel

	Potencia Máxima / HP/ RPM
	2.7 KW/3.7 HP/3000 rpm
3.1 KW/4.2 HP/3600 rpm

	Potencia nominal / HP / RPM
	2.5 KW/3.4 HP/3000 rpm
2.8 KW/3.8 HP/3600 rpm

	Máximo Torque Nm
	10.0 N.m/2500 rpm

	Tamaño del Eje Ø mm/pulgadas
	19.05 mm / 3/4''

	Diámetro x Carrera
	70 x 55 mm

	Diámetro eje
	19.05mm

	Hilo del eje
	5/16-24UNF

	Desplazamiento
	211 cc

	Capacidad de combustible
	2.5 Lts.

	Capacidad de aceite
	0.75 Lts.

	Tipo de aceite
	15W 40 SAE

	Sistema de arranque
	Manual

	[bookmark: _GoBack]Dirección de rotación
	Antihorario

	Peso
	26 Kg.

	Dimensiones
	332 x 384 x 416 mm

	Garantía
	6 meses
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