


Referencia: 49602
Categorías: DESMONTADORAS
[bookmark: _GoBack]Marca: FAIP (ITALIANA)
Resumen


Desmontadora semiautomática, 10"- 23", 220 V.	Desmontadora semiautomática con desplazamiento lateral manual y con sistema de inflado tubeless (M 322 FS) o sin él. Brazo de movimiento manual, la colocación horizontal de la herramienta se obtiene por medio de un manubrio roscado; la regulación sigue siendo igual, al funcionar con mas ruedas de las mismas dimensiones. Accionando una palanca se obtiene el alzamiento del brazo sobre la llanta y el bloqueo vertical del mástil para evitar daños. El plato autocentrante puede bloquear bordes de diferentes llantas de nueva generación, por dentro o por fuera sin ningún daño gracias a su protecciones de plástico provista bajo pedido. En el modelo FS, las boquillas de inflado, situadas en las correderas, se adaptan automáticamente al
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	MODELO
	M 322

	APERTURA DEL AUTOCENTRADOR
	11" ÷ 22" ( > < )

	APERTURA DEL AUTOCENTRADOR
	13" ÷ 25" ( < > )

	FUERZA DE DESTALON( PALETA) (10 BAR)
	15,000 Nm

	APERTURA PALA DESTALONADORA
	320 mm

	DIAMETRO MAXIMO NEUMATICO
	980 mm

	ANCHO MAXIMO DE LA RUEDA
	3 ÷ 12"

	PRESION DE TRABAJO
	10 Bar.

	NIVEL DE RUIDO
	≤ 70 dB (A)

	MOTOR UNA VELOCIDAD
	0,75 Kw - 3 ph -n 400V-50Hz

	TORQUE MAX. DEL AUTOCENTRADOR
	1200 Nm

	PESO DE LA MAQUINA ( M 322 FS)
	208 Kg.

	GARANTIA
	1 Año.
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