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Resumen


Desmontadora Full automática con TI y perfil bajo.	1. Columna de inclinación neumática controlada Delux, bloqueada neumáticamente en la posición opcional. 2. Brazo derecho independiente, con dispositivo de elevación de neumáticos que se puede levantar en cualquier posición, lo que ahorra trabajo y es conveniente desmontar y montar neumáticos. 3. El rodillo de presión de neumáticos es adecuado para varios neumáticos de clase alta 4. El brazo de ayuda giratorio para llantas de 360 ??° funciona con plataforma giratoria ampliada de 26 "y motor de alta potencia, lo que aumenta la resistencia y es adecuado para llantas más grandes y anchas. 5. El cabezal de compresión de neumáticos de tipo combinado tiene la función de levantar el neumático, presionar el neumático.


FICHA TECNICA


	MODELO
	U-256A

	POTENCIA DEL MOTOR
	0.75kw

	FUENTE DE ALIMENTACION
	220v

	DIAMETRO MAXIMO DE LAS RUEDAS
	45" (1143MM)

	ANCHO MAXIMO DE LA RUEDA
	16" (406mm)

	FIJACION EXTERIOR
	12" - 23"

	FIJACION INTERIOR
	14" - 26"

	SUMINISTRO DE AIRE
	8 bar.

	POTENCIA DESTALONADOR
	24.500 N

	PRESION DE TRABAJO
	8-10 Bar

	NIVEL DE RUDIO
	< 75dB

	PESO TOTAL DE LA MAQUINA NETO/BRUTO
	285/330 kg (628/728 lbs)

	TAMAÑO DEL EMBALAJE
	1130 x 900 x 950mm (3.7 x 3.0 x 3.1ft)

	GARANTIA
	6 Meses.
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