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Resumen


[bookmark: _GoBack]Desmontadora semiautomática con IT y equipo perfil. Gabinete más ancha y grande, Mesa rotaria de 28’’ y motor potente aumenta dramáticamente la esfuerza de trabajo Garras de abrazadera están hechas de manera de fundición por solo una vez, con tasa de rota muy baja. Sistema de brazo derecho de ayuda 098 con patente internacional: sencilla, fiable y estable	Rodillo de Nylon se puede crear un espacio 2-3mm entre el borde y la cabeza, para evitar le cabeza metal rayar el borde. Fácil de operar, una persona es capaz de desmontar la rueda fácilmente, con brazo izquierdo de ayuda 009 con multi-función. Brazo de ayuda con giratoria de 360o, con cabeza de prensar las ruedas tiene las funciones de prensar la rueda y la posición central.


FICHA TECNICA


	MODELO
	U-2098

	DIMENSIÓN DE BLOQUEO EXTERIOR
	12~26"

	DIMENSIÓN DE BLOQUEO INTERIOR
	14~28"

	MAX. DIÁMETRO DE RUEDA
	1143mm(45”)

	MAX. ANCHO DE RUEDA
	406mm(16”)

	POTENCIA DESTALONADOR
	24.500 N

	PRESION DE TRABAJO
	8-10 Bar

	ALIMENTACIÓN
	220V (1PH/3PH)

	POTENCIA NOMINAL DE MOTOR
	0.75/ KW

	ALCANCE DE RUIDO
	

	DIMENSIÓN DE EMBALAJE
	1130*900*1050mm

	PESO NETO/BRUTO
	254/310 KG

	GARANTIA
	6 Meses.
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