

Referencia: 51480
Categorías: Regla Vibradora
Marca: SDSPower
Características:

· Largo: 2.4 y 4.3 mt
· Tipo de motor: Gasolina
· Potencia: 1.6 hp
· Tipo de arranque: Manual

Resumen


Regla vibradora bencinera. 4T. 25,4 cc.	Incluye: Motor y 2 Reglas.  Regla de 2.4 metros y de 4.3 metros


FICHA TECNICA


	MODELO
	SGF1HC

	ANCHO TRABAJO
	2,4 - 4,3 metros.

	VELOCODAD ROTACION
	5.500 RPM

	MOTOR
	Gasolina 4T

	MODELO MOTOR
	SGY35

	CILINDRADA
	38 cc

	POTENCIA NOMINAL
	1,6 hp - 1,2 kw

	VELOCIDAD GIRO
	7000 RPM

	SISTEMA DE PARTIDA
	[bookmark: _GoBack]Arranque retráctil

	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE
	0,65 lts

	CAPACIDAD ESTANQUE ACEITE
	100 cc.

	PESO OPERACIONAL
	19,5 kg

	DIMENSIONES
	914 X 635 X 1016 mm

	GARANTIA
	6 meses
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