


Referencia: 53260
Categorías: UNIDAD MOTRIZ COMBUSTIÓN
Marca: SDSPower
Características:

· Tipo de motor: Gasolina
· Potencia: 5.5 hp
· Tipo de arranque: Manual

Resumen


Las Unidades motrices poseen un acoplamiento tipo DYNAPACK con seguro para fijar el acople de la sonda vibradora con la unidad motriz, la que posee una base giratoria en 360° que facilita su uso a distancia y mejora la vida útil de las sondas.


FICHA TECNICA


	Modelo
	VR SEY-20

	Potencia
	5,5 HP

	[bookmark: _GoBack]Frecuencia Vibración
	9500 - 12000 vpm

	Velocidad
	3400 RPM

	Capacidad de estanque de combustible
	2,2 Lts

	Capacidad de aceite motor
	0,75 Lts

	Consumo
	0,75 lts / hr

	Peso
	25 Kg

	Tipo de acoplamiento
	UNIVERSAL DYNAPACK

	Garantía
	6 meses
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