

Referencia: 53263
Categorías: SONDAS VIBRADORAS
Marca: SDSPower
Características:

· Largo: 6.0 mt
· [bookmark: _GoBack]Diámetro cabezal: 38 mm

Resumen


Para una buena vibración es muy importante en el proceso de hormigonado y el propósito es consolidar la mezcla extrayendo el aire atrapada en ella. Con el fin de efectuar un trabajo adecuado con los
vibradores, SDS ha desarrollado vibradores de inmersión con mangueras en largo de 6 metros y con botellas en distintos diámetros para ser utilizados según los requerimientos del área a vibrar. Éstas sondas se pueden conectar en las unidades motrices ya sean eléctricas o a Gasolina, de fabricación propia.

FICHA TECNICA


	Modelo
	VP-38

	Velocidad
	9.500 - 12.000 VPM

	Diámetro Cabezal
	38 mm

	Tipo Conexión
	Universal Dynapack

	Largo Mango c/ Acople universal
	6 m

	Fuerza Centrífuga
	490 kp

	Peso
	16 Kg

	Vida Útil
	sobre 250 horas

	Garantia
	6 Meses.
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