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Referencia: 54762
Categorías: Rodillo Compactador
Marca: SDSPower
Características:

· Tipo de motor: Diésel
· Potencia: 10.0 hp
· Tipo de arranque: Eléctrico

Resumen


El equipo RC600 es un rodillo de accionamiento hidráulico desarrollado para compactar capas de bajo espesor en asfalto y suelos granulares. Su fuerza centrífuga y su velocidad aumentan la productividad. Su motor de 10 Hp acciona un sistema hidráulico que acciona el mecanismo de movimientos.	Uso: Trabajo liviano y medios.


FICHA TECNICA


	MODELO
	R600

	MOTOR
	[bookmark: _GoBack]186FAE Con Batería de 30AH

	POTENCIA (Hp)
	10

	PESO (kg)
	660

	DIMENSION (cm)
	123 x 79 x123

	FUERZA CENTRIFUGA (Kn)
	20

	Max. VELOCIDAD AVANCE (km/h)
	4.5

	FRECUENCIA DE VIBRACION (r/min)
	3600

	PENDIENTE MÁXIMA
	0,25

	CAPACIDAD ESTANQUE DE AGUA (L)
	40

	CAPACIDAD ESTANQUE DE COMBUSTIBLE (L)
	6.5

	CAPACIDAD FLUIDO HIDRAULICO (L)
	25

	ANCHO DEL RODILLO (mm)
	650

	DIAMETRO DEL RODILLO (mm)
	375
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	GARANTIA
	6 meses o 300 horas
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