


Referencia: 56248
[bookmark: _GoBack]Categorías: Vibropisones
Marca: Everest
Características:

· Tipo de motor: Gasolina
· Potencia: 3.6 hp
· Tipo de arranque: Manual

Resumen


Este equipo por su diseño con un bajo centro de gravedad permite el control y la operación de manera muy sencilla. Las apisonadoras tienen la empuñadura con altura regulable y aislada de la vibración.
Uso: Trabajo en Obras.

FICHA TECNICA


	MODELO
	RM80

	MOTOR
	RM120

	POTENCIA
	3,6 Hp

	FUERZA DE IMPACTO
	10kN

	CARRERA
	40 - 65 mm

	FRECUENCIA DE IMPACTO
	450 - 680 vpm

	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE
	2.0 L

	COMBUSTIBLE
	Gasolina de 93 Octanos.

	DIMENSIONES DE LA BASE
	330 x 290

	PESO
	77 kg

	GARANTIA
	6 Meses
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