


Referencia: 56440
Categorías: MOTORES
Marca: SDS POWER
Resumen


Motor a Gasolina, 4 tiempos. 16HPSimilar al HONDA GX-420E. Eje recto.
Motor NO incluye batería.


FICHA TECNICA


	Modelo
	SG420E

	Tipo motor
	De cilindro simple, OHV25º, de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado

	Diámetro/Carrera (mm)
	90x66

	Diámetro eje
	25mm

	Hilo del eje
	M8

	Cilindrada (cc)
	420

	Índice de compresión
	8:3:1

	Potencia máx (hp(Kw)/RPM)
	16(11.8)/

	
	3600

	Potencia media (hp(Kw)/RPM
	11(8.2)/

	
	3600

	Torque máximo (N.m/RPM)
	26/2500

	Capacidad tanque (L)
	6,5

	Tipo de combustible
	Gasolina de 93 octanos

	Capacidad de aceite (L)
	1,1

	Tipo de aceite
	10 W 30

	Sistema de arranque
	Manual y eléctrico

	Consumo de aceite (g/kw.h)
	

	[bookmark: _GoBack]Sistema de encendido
	Encendido por retroceso/ Transistor de no-contacto

	N.W./G.W. (kg)
	35/32

	Dimensión (L x An x Al) mm
	530x430x530

	Garantía
	6 meses
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