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Resumen


ELEVADOR 2 COLUMNAS 6800 KILOS HTL2168


FICHA TECNICA


	MODELO
	HTL2168

	SISTEMA DE ELEVACIÓN
	Electrohidráulico

	CONTROL DE SEGUROS
	A mano en cada columna

	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO
	6800 kg

	MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.)
	1900 mm

	MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN
	110 mm

	TIEMPO DE ELEVACIÓN
	60 s

	TIEMPO DE DESCENSO:
	40 s

	FUERZA DE MOTOR (POTENCIA)
	3,0 KW Fuente de alimentación

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	V 220/50 Hz V 1 fase.

	ALTURA DE COLUMNA
	2836 mm

	ANCHURA DE PASO
	2826 mm

	ALTURA DE TECHO NECESARIA
	3900 mm

	ANCHO TOTAL
	3760 mm

	ALTURA TOTAL
	3384 mm

	LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÍN.
	886 mm

	LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÁX.
	1880 mm

	LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÍN.
	886 mm

	LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÁX.
	1880 mm

	DIMENSIONES DEL EMBALAJE
	2.950 x 550 x 975 mm

	PESO TOTAL NETO/BRUTO
	1.050/1.080 Kg

	GARANTIA
	6 meses.
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