

Referencia: 57640
Categorías: Vibropisones
Marca: Everest
Características:

· Tipo de motor: Diésel
· Potencia: 3.8 hp
· Tipo de arranque: Manual

Resumen


Este equipo por su diseño con un bajo centro de gravedad permite el control y la operación de manera muy sencilla. Las apisonadoras tienen la empuñadura con altura regulable y aislada de la vibración.
Uso: Trabajo en Obras.

FICHA TECNICA


	MODELO
	RM75D

	MOTOR
	Diésel 170F

	POTENCIA
	3,8 HP

	PESO
	88 Kg

	FUERZA DE IMPACTO
	14 kN

	CARRERA
	40~80mm

	FRECUENCIA DE IMPACTO
	640 - 680 vpm

	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
	2 Litros

	COMBUSTIBLE
	[bookmark: _GoBack]Diésel

	DIMENSIONES DE LA BASE
	34,5 x 28,5 cm

	DIMENSIÓN (LARGO* ANCHO* ALTO)
	79 x 44 x 115 cm

	GARANTIA
	6 meses
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