

Referencia: 58719
Categorías: ELEVADORES PARA ALINEACION
Resumen


El elevador de tijera PL-C45 es la solución profesional para líneas de alineación que requieren máxima estabilidad, precisión y eficiencia. Con capacidad de 4.5 toneladas, superficie de plataforma de 4500 mm y altura máxima de 1850 mm, este equipo ofrece un funcionamiento robusto y seguro para todo tipo de vehículos livianos y SUV.

Incluye gata central deslizante (X20TQ) de 2 toneladas, ideal para levantar ejes individuales durante trabajos de suspensión o alineación. Su sistema de bloqueo neumático y placas deslizantes para alineación garantizan un proceso de trabajo suave, exacto y seguro.

Diseñado para talleres que buscan rendimiento, durabilidad y una alineación de alta precisión.




FICHA TECNICA


	MODELO
	PL-C45 Bajo piso

	SISTEMA DE ELEVACIÓN
	[bookmark: _GoBack]Electro neumático

	SISTEMA DE DESCENSO
	Descenso electromagnético

	CONTROL DE SEGUROS
	Liberación neumática de seguros

	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO
	4.500 kg

	MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.)
	1.850 mm

	MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN
	330 mm

	TIEMPO DE ELEVACIÓN
	≤55s

	TIEMPO DE DESCENSO
	≤55s

	FUERZA DE MOTOR (POTENCIA)
	2.2kW

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	220V/1PH 50/60Hz

	LONGITUD DE LAS PLATAFORMAS
	4.500 mm

	ANCHO PLATAFORMAS
	670 mm
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	DISTANCIA ENTRE PLATAFORMAS
	800 mm

	ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA
	6~8 kg/m3

	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO (gata alineación)
	2.000 Kg

	MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (gata alineación)
	485 mm

	MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN (gata alineación)
	215 mm

	DIMENSIONES EMBALAJE
	

	PESO CON EMBALAJE
	

	GARANTIA
	1 Año.
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