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Resumen


El elevador de tijera bajo piso (In-Ground) PL-E35C ofrece una solución compacta, segura y de alto rendimiento para trabajos de servicio general, neumáticos, alineación básica y mantenimiento rápido. Con una capacidad de 3,5 toneladas, altura máxima de elevación de 2.050 mm y plataformas extensibles de 1.650 a 2.050 mm, se adapta perfectamente a vehículos livianos y SUV.
Su diseño empotrado bajo piso permite mantener el área de trabajo completamente despejada cuando el elevador está retraído, optimizando el espacio del taller, mejorando la movilidad y entregando una apariencia moderna y profesional.
Gracias a su sistema de doble extensión lateral (C) y adaptadores ajustables para SUV, ofrece una gran versatilidad en el levantamiento de diferentes tipos de vehículos.


FICHA TECNICA


	MODELO
	PL-E35C

	SISTEMA DE ELEVACIÓN
	Electrohidráulico

	SISTEMA DE DESCENSO
	Descenso electromagnético

	CONTROL DE SEGUROS
	Liberación neumática de seguros

	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO
	3.500 Kg

	MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.)
	2.050 mm

	MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN
	330 mm

	TIEMPO DE ELEVACIÓN
	≤55s

	TIEMPO DE DESCENSO:
	≤55s

	FUERZA DE MOTOR (POTENCIA)
	2.2kW

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	220V/1PH 50/60Hz

	LONGITUD DE LAS PLATAFORMAS extensibles
	1.650 a 2.050 mm

	ANCHURA ENTRE PLATAFORMAS
	550 mm

	DISTANCIA ENTRE PLATAFORMAS
	800 mm

	ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA
	6-8kgf/cm2

	ALTURA MIN/MAX TOPES
	40 a 170 mm

	NIVEL RUIDO
	≤70dB

	DIMENSIONES EMBALAJE (3 cajas)
	Caja 1: 1.600 – 700 mm ; Caja 2: 570 x 700 mm

	PESO CON EMBALAJE
	

	GARANTIA
	1 Año.
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