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Resumen


El elevador de dos columnas PL-4.0-2DB(A) está diseñado para talleres que requieren un equipo robusto, seguro y eficiente, con diseño de pasada por arriba (Clear Floor), lo que permite un área de trabajo completamente despejada a nivel de piso.
Fabricado bajo estándares europeos y con certificación CE, ofrece un excelente rendimiento para el mantenimiento de vehículos livianos y medianos. Su estructura con viga superior proporciona mayor estabilidad, facilita el tránsito bajo el vehículo y mejora la ergonomía y seguridad del operario.


FICHA TECNICA


	MODELO
	PL-4.0-2DB(A)

	SISTEMA DE ELEVACIÓN
	Electrohidráulico, con viga superior (clear floor)

	CONTROL DE SEGUROS
	Manual dual

	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO
	4.000 Kg

	MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.)
	1930 mm

	MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN
	100 mm

	TIEMPO DE ELEVACIÓN
	60 s

	TIEMPO DE DESCENSO:
	50 s

	FUERZA DE MOTOR (POTENCIA)
	2.2kW

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	220V/1PH 50/60Hz

	ALTURA DE COLUMNA
	3740 mm

	ANCHURA DE PASO
	2780 mm

	ALTURA MÁXIMA DE ALMOHADILLA
	35 mm

	ANCHO TOTAL
	3356 mm

	ALTURA TOTAL
	3740 mm
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	LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÍN.
	620 mm

	LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÁX.
	880 mm

	LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÍN.
	820 mm

	LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÁX.
	1260 mm

	PESO NETO
	643 kg

	DIMENSIONES EMBALAJE
	2940×460×750 mm

	GARANTIA
	6 meses
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