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Resumen


El elevador de dos columnas PL-4.0-2ET está diseñado para talleres que requieren un equipo robusto, seguro y altamente eficiente, con diseño de pasada por arriba (clear floor), lo que permite un área de trabajo completamente despejada a nivel de piso, facilitando el desplazamiento del personal y equipos bajo el vehículo.
Fabricado bajo estándares europeos y con capacidad de carga de 4,0 toneladas, cumple con normativas internacionales y ofrece un excelente desempeño para el mantenimiento y reparación de vehículos livianos y medianos.
Su estructura con viga superior proporciona una alta estabilidad estructural, optimiza la distribución de cargas y mejora significativamente la ergonomía y seguridad del operario en el trabajo diario.


FICHA TECNICA


	MODELO
	PL-4.0-2ET

	SISTEMA DE ELEVACIÓN
	Electrohidráulico, con viga superior (clear floor)

	CONTROL DE SEGUROS
	Electric lock (bloqueo eléctrico automático)

	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO
	4.000 Kg

	MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.)
	1850 mm

	MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN
	110 mm

	TIEMPO DE ELEVACIÓN
	60 s

	TIEMPO DE DESCENSO:
	50 s

	FUERZA DE MOTOR (POTENCIA)
	2,2 kW

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	220V / 1 fase / 50–60 Hz

	ALTURA DE COLUMNA
	3605 mm aprox.

	ANCHURA DE PASO
	2576 mm

	ALTURA MÁXIMA DE ALMOHADILLA
	25 mm
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	ANCHO TOTAL
	3426 mm

	ALTURA TOTAL
	3650 mm aprox.

	LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÍN.
	705 mm

	LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÁX.
	1045 mm

	LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÍN.
	717 mm

	LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÁX.
	1340 mm (3 etapas)

	PESO NETO
	600 kg

	DIMENSIONES EMBALAJE
	3700 × 550 × 760 mm

	GARANTIA
	6 meses





[image: ][image: ][image: ]
image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg
2850mm





image1.jpeg
EQUIPOS ¢ MAQUINARIA ¢ SUMINISTROS INDUSTRIALES

t:/' COVUZMAQ




