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Resumen


Turbo calefactor portátil, operación con gas licuado, ideal para uso en construcción, agricultura, eventos deportivos, graneros y fábricas. Calor ajustable, encendido manual, doble electroválvula, válvulas de gas con termocupla, motor con protección térmica, termostato por sobrecalentamiento, mantenimiento fácil.


NOTA Calefactor solo para ser utilizado con cilindros de 11 y 15Kg.


FICHA TECNICA


	MODELO
	ZB-G15T

	[bookmark: _GoBack]POTENCIA ( Producción de calor )
	17 Kw / 12897 KCAL / 51182 BTU

	VOLTAJE
	220-240V/50Hz

	Potencia calorífica:
	7-17KW (Ajustable)

	CONSUMO COMBUSTIBLE (GLP)
	0.57-1.24Kg/hr

	FLUJO DE AIRE
	300 m³/hr

	PESO
	5,15 KG

	GARANTIA
	6 MESES.
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