
Ficha técnica 82HYGPW3100
Hidrolavadora

	Motor
	:
	208cc/ 3,600 rpm

	HP
	:
	7.0

	Presión máxima
	:
	214 bar (3,100 psi)

	Caudal
	:
	560 l/ h (9,5 l/ min)

	Tipo de estructura Manilla
	:
	De acople rápido

	Temperatura agua
	:
	Fría

	Tanque de detergente
	:
	1,1 l

	Bloqueo automático
	:
	Si

	Combustible
	:
	Gasolina

	Capacidad de combustible
	:
	3.6 L

	Embalaje (alto x largo x ancho)
	:
	55 x 62 x 53 cm

	Peso
	:
	30 Kg

	Garantía
	:
	1 año



[image: C:\Users\cguzm\Desktop\TODO COVUZMAQ\LOGO COVUZMAQ 2.jpg]
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\cguzm\Desktop\TODO COVUZMAQ\LOGO COVUZMAQ.jpg]5 Boquillas (0o, 15o, 25o, 40o, para jabón) [image: C:\Users\cguzm\Desktop\TODO COVUZMAQ\LOGO COVUZMAQ.jpg][image: C:\Users\cguzm\Desktop\TODO COVUZMAQ\LOGO COVUZMAQ.jpg]
image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.jpeg
EQUIPOS ¢ MAQUINARIA ¢ SUMINISTROS INDUSTRIALES

t:/' COVUZMAQ




image1.jpeg
COVUZMAQ

EQUIPOS « MAQUINARIA
SUMINISTROS INDUSTRIALES




image2.jpeg
V7 COVUZMAQ

EQUIPOS * MAQUINARIA * SUMINISTROS INDUSTRIALES




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




