
Ficha técnica 82HYXY300
Compresor Pistón

	Voltaje
	:
	380 V

	Frecuencia
	:
	50 Hz

	Potencia
	:
	5,5 HP

	Presión
	:
	115 psi / 8 bar

	Tanque
	:
	300 L

	Caudal mínimo
	:
	21,5 cfm (a 90 psi) / 605 L/min

	Peso
	:
	178 Kg

	Dimensiones caja (mm)
	:
	1430 x 530 x 1080

	Garantía
	:
	1 año
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