
Ficha técnica 82HYXY300C
Compresor Pistón

	Voltaje
	:
	220 V

	Frecuencia
	:
	50 Hz

	Potencia
	:
	3 HP

	Presión
	:
	115 psi / 8 bar

	Tanque
	:
	300 L

	Caudal mínimo
	:
	9 cfm (a 90 psi) / 250 L/min

	Peso
	:
	137 Kg

	Dimensiones caja (mm)
	:
	1510 x 540 x 1070

	Garantía
	:
	1 año
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