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MOTOR
GASOLINA
22HP
CÓD. 103011600

· Avanzado diseño OHV
· Bajo consumo de combustible
· Diseño compacto y ligero
· Arranque rápido y fácil

	Unidad
	Modelo
	GE690

	
	Tipo motor
Distribución
	Bicilíndrico, 4 tiempos inyección directa.
OHV

	Motriz
	
	

	
	Refrigeración
	Por aire

	
	Diámetro x carrera
	78 x 70 mm

	
	Cilindrada
	670cc

	
	Aspiración
	Forzada

	
	Potencia nominal
	20,7 HP (15,5 kW)/3600 rpm

	
	Potencia máxima
	22 HP (16,4 kW)

	
	Máximo torque
	45 Nm/2500 rpm

	
	Cigüeñal
	Horizontal

	
	Sentido de giro
	Antihorario, visto desde el eje de salida

	
	Encendido
	TCI

	
	Bujía
	F7RTC

	
	Partida
	Eléctrica



	
Combustible
	Tipo
Capacidad tanque combustible Consumo combustible
Indicador de nivel de combustible
	Gasolina 93 octanos sin plomo Sin Estanque
374 g/kWh No

	Aceite
	Tipo
	Aceite para motor a gasolina 4T, 15W-40, grado CD o superior

	
	Sensor de aceite
	Si

	
	Capacidad carter
	1,5L

	Dimensiones
	Largo (cm)
	46

	y peso
	Ancho (cm)
	30

	
	Altura (cm)
	50

	
	Peso vacío (kg)
	48

	Diseño
	Color
	Negro

	
	Transporte
	Sin asa

	
	Procedencia
	China

	
	Garantía
	6 meses
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