


Referencia: 35366
Categoría: Transpaletas
Marca: Noble Lift
Características:

· Largo: 1.22 mt
· Altura máxima: 0.2 mt
· Peso máximo de carga: 3000 kg
· Altura mínima: 0.085 mt
· Sistema de elevación: Hidráulico
· Tipo de accionamiento: Palanca
· Tipo de tracción: Manual
· Ancho: 0.54 mt

Resumen


Transpaleta heavy-duty de gama alta (serie AC Top Quality) de 3000 kg con ancho angosto de 540 mm. Máxima robustez en formato compacto para pasillos estrechos y aplicaciones exigentes. Perfiles de acero alemán, pintura WAGNER premium y componentes reforzados. La solución profesional para cargas pesadas en espacios reducidos. Cumple EN 1757-2.


FICHA TECNICA


	Tipo de unidad
	Transpaletas

	Peso Máximo De Carga
	3.000 kg

	Altura Máxima
	200 mm

	Altura Mínima
	85 mm

	Tipo de tracción
	Manual

	Sistema de elevación
	[bookmark: _GoBack]hidráulico

	Tipo de ruedas
	Nylon / Poliuretano

	Ancho
	540 mm

	Largo
	800-1.220 mm

	Peso
	78 kg (aprox.)
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	País de origen
	China

	Garantía
	6 meses
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