


Referencia: 35367
Categorías: Transpaletas
Marca: Noble Lift
Características:

· Largo: 1.22 mt
· Altura máxima: 0.2 mt
· Peso máximo de carga: 3000 kg
· Altura mínima: 0.085 mt
· Sistema de elevación: Hidráulico
· Tipo de accionamiento: Palanca
· Tipo de tracción: Manual
· Ancho: 0.68 mt

Resumen


Transpaleta heavy-duty de gama alta (serie AC Top Quality) de 3000 kg con ancho de 685 mm. Construida con perfiles de acero de alta calidad alemán de máxima resistencia a la torsión. Pintura WAGNER premium, bomba hidráulica galvanizada de fundición entera y rodillos reforzados. La opción profesional para cargas pesadas y uso intensivo en almacenes e industria. Cumple EN 1757-2.


FICHA TECNICA


	Tipo de unidad
	Transpaletas

	Peso Máximo De Carga
	3.000 kg

	Altura Máxima
	200 mm

	Altura Mínima
	85 mm

	Tipo de tracción
	Manual

	Sistema de elevación
	[bookmark: _GoBack]Hidráulico

	Tipo de ruedas
	Nylon / Poliuretano

	Ancho
	685 mm

	Largo
	800-1.220 mm

	Peso
	78 kg (aprox.)



[image: C:\Users\cguzm\Desktop\TODO COVUZMAQ\LOGO COVUZMAQ.jpg]TRANSPALETA HEAVY DUTY 3000 KG ANCHA AC3000685




	País de origen
	China

	Garantía
	6 meses
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