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Resumen


[bookmark: _GoBack]Desmontadora semiautomática motor 0 75U-202	INCLUYE: FRL Inflador con manómetro. Barretilla para desmontar ruedas Este equipo Requiere Instalación o Puesta en marcha: - Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO. - Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo. - Entregas son sobre camión. - La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.


FICHA TECNICA


	MODELO
	U-202

	POTENCIA NOMIMAL DE MOTOR
	0.75KW / 1HP

	ALIMENTACIÓN
	220V

	DIÁMETRO MÁX. DE RUEDA
	41" (1040mm)

	ANCHURA MÁX. DE RUEDA
	14"(355mm)

	BLOQUEO INTERIOR
	10" ~ 22"

	BLOQUEO EXTERIOR
	12"~24"

	POTENCIA DESTALONADOR
	21.000 N

	PRESION DE TRABAJO
	8-10 Bar

	PESO TOTAL DE LA MAQUINA NETO/BRUTO
	166/190 kg (365.2/418 lbs)

	TAMAÑO DEL EMBALAJE
	960 x 760 x 900mm (3.1 x 2.5 x 2.6ft)

	GARANTÍA
	6 Meses.
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