

Referencia: 38865
Categorías: TECLES
Marca: TORIN
Características:

· Largo: 1.71 mt
· Altura máxima: 2.14 mt
· Peso máximo de carga: 2000 kg
· Altura mínima: 0.25 mt
· Sistema de elevación: Hidráulico
· Tipo de accionamiento: Palanca
· Tipo de tracción: Manual
· Ancho: 1.0 mt

Resumen


[bookmark: _GoBack]La Grúa Hidráulica de Taller Torin es la herramienta ideal para levantar motores, transmisiones y cargas pesadas de hasta 2 toneladas en tu taller o garaje. Su sistema hidráulico de doble acción y brazo extensible en 4 posiciones te dan máxima versatilidad según el trabajo que realices.
Equipada con 6 ruedas giratorias de alta resistencia, se desplaza suavemente en todas las direcciones, incluso con carga. Su diseño plegable y desmontable permite guardarla ocupando muy poco espacio una vez terminado la faena. Además, incorpora válvula de seguridad contra sobrecargas integrada en la bomba (si se supera la capacidad, el sistema no permite bombear más) y limitador hidráulico de recorrido para trabajar con total tranquilidad y seguridad.


FICHA TECNICA


	Modelo
	T32002-X1

	Largo de brazo
	1460 mm

	Capacidad
	Posición 1: 2000 Kg Posición 2: 1500 Kg Posición 3: 1000 Kg Posición 4: 500 Kg

	Cilindro hidráulico
	8"

	Peso
	102 Kg

	Altura máxima
	2.380 mm

	Altura mínima
	150 mm


[image: C:\Users\cguzm\Desktop\TODO COVUZMAQ\LOGO COVUZMAQ.jpg]TECLE GRUA PLUMA DESMONTABLE 2000 KG T32002CX




	Dimensiones
	Largo 1460 mm × Ancho 850 mm × Alto 2380 mm (en su punto más alto)

	Garantía
	6 meses
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