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Resumen


CARACTERISTICAS:	Desmontadora con sistema flat.	Incluye accesorios de serie: FLR, inflador con manómetro, barretilla para desmontar ruedas. Este equipo Requiere Instalación o Puesta en marcha: - Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO. - Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo. - Entregas son sobre camión. - La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.


FICHA TECNICA


	MODELO
	U-205

	POTENCIA NOMINAL DE MOTOR:
	0.75KW / 1HP

	ALIMENTACIÓN:
	220V

	DIÁMETRO MAX. DE RUEDA:
	41"(1040MM)

	ANCHURA MÁX. DE RUEDA:
	14"(355MM)

	BLOQUEO EXTERIOR:
	10"?18"

	BLOQUEO INTERIOR:
	12"?22"

	BLOQUEO INTERIOR:
	12"?22"

	POTENCIA DESTALONADOR
	21.000 N

	PRESION DE TRABAJO
	8-10 Bar

	NIVEL DE RUIDO:
	<70DB

	PESO NETO/BRUTO
	188/210Kg.

	GARANTIA
	6 meses.
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