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Resumen


Desmontadora semiautomática perfil bajo 220v  Apta para cualquier tipo de neumáticos, incluyendo de bajo perfil. Sin sistema de inflado para tubulares Este equipo Requiere Instalación o Puesta en marcha: - Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO. - Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo.  - Entregas son sobre camión. - La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.


FICHA TECNICA


	MODELO
	U-2092

	POTENCIA DE MOTOR:
	0.75KW

	ALIMENTACIÓN:
	220V,50HZ

	DIÁMETRO MAX. DE RUEDA:
	1143mm (45")

	ANCHURA MÁX. DE RUEDA:
	406mm (16")

	BLOQUEO EXTERIOR:
	12" a 23"

	BLOQUEO INTERIOR:
	14" a 26"

	POTENCIA DESTALONADOR
	24.500 N

	PRESION DE TRABAJO
	8-10 Bar

	PESO TOTAL DE LA MAQUINA NETO/BRUTO
	244/272 kg (538/600 lbs)

	TAMAÑO DEL EMBALAJE
	900 x 1130 x 950mm (3.0 x 3.7 x 3.1ft)

	GARANTIA
	6 Meses.
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