

Referencia: 48955
Categorías: ELEVADORES DE AUTOS 2 COLUMNAS
Marca: HESHBON
Resumen


Elevador 2 Columnas Asimétrico 4000Kg. Alta rendimiento de los cilindros de tipo RAM duraderos en cada puesto ofrece una potente capacidad de elevación y seguridad. Alta calidad pre-estirado sincronización de cables de acero. Tornillo doble pastillas telescópicas. Moderación de brazo automático. Guías de transporte bascula miento duradera. Palanca de mano para el dispositivo de lanzamiento de taquillas de tipo manual. Barra de toque de límite y puerta bloques de caucho de protección protegen la carrocería del vehículo.
[bookmark: _GoBack]Barra de cruz superior ajustable en altura.

FICHA TECNICA


	MODELO
	HL-26K/380

	CAPACIDAD MAX. DE ELEVACIÓN
	4,000 Kg

	ALTURA MÁX.MÍN. DE ELEVACIÓN
	1,890 / 1,930 mm

	ANCHO
	2,726 mm

	LARGO
	3,440 mm

	ALTO
	3,750 mm

	PESO
	760Kg

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	3 FASES: 2hp, 4P, 380v, 50/60hz

	
GARANTIA
	1Año.
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