


Referencia: 50957
Categoría: Hidrolavadora
Marca: SDS Power
Resumen


Hidrolavadora con motor diésel de alta presión 248 bar (3600 psi); caudal 17 LPM. Motor diésel de 10 hp. Bomba de alta presión de acoplamiento directo, cuerpo de bronce, 3 pistones, presión regulable. Manguera de alta presión de 10 metros x 8 mm, confeccionada con malla metálica y recubierta con caucho. Lanza profesional de 20" con toma ss. 5 boquillas y conector rápido. Marco de acero con pintura en polvo de alta resistencia. Inyector de detergente de baja presión.


FICHA TECNICA


	MODELO
	HD186E248

	POTENCIA
	10HP

	PRESION MÁXIMA
	248bar - 3600PSI

	CAUDAL
	17L/min

	BOMBA MODELO
	3WZ-1807A

	TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA
	50ºC

	COMBUSTIBLE
	Diésel

	ARRANQUE
	[bookmark: _GoBack]Manual - Eléctrico

	DIMENSIONES
	80 X 53 x 64mm

	PESO
	102 Kg.

	GARANTIA
	6 meses
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