


Referencia: 50959
Categoría: Hidrolavadora
Marca: SDS Power
Resumen


[bookmark: _GoBack]Hidrolavadora con motor a gasolina de alta presión 200 bar (2800 psi); caudal 11,4 LPM. Motor gasolina de 6,5 hp con alerta de bajo nivel de aceite .Bomba de alta presión de acoplamiento directo, cuerpo de bronce, 3 pistones, presión regulable. Manguera de alta presión de 10 metros x 6 mm, confeccionada con malla metálica y recubierta con caucho. Lanza profesional de 20" con toma ss. 5 boquillas y conector rápido. Marco de acero con pintura en polvo de alta resistencia. Inyector de detergente de baja presión.


FICHA TECNICA


	MODELO
	HG160200

	POTENCIA
	6,5HP

	PRESION MÁXIMA
	200bar - 2800PSI

	CAUDAL
	11,4L/min

	BOMBA MODELO
	3WA-3025A

	TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA
	50ºC

	COMBUSTIBLE
	Gasolina

	ARRANQUE
	Manual

	DIMENSIONES
	71 x 40 x 48,5 mm

	PESO
	38 Kg.

	GARANTIA
	6 meses
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