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Resumen


[bookmark: _GoBack]HIDROLAVADORA AGUA FRIA CALIENTE 250 BAR, 8880 Bomba triplex con émbolos cerámicos, sistema de biela Válvula by-pass automática Ajuste de la presión incorporado Aspiración de detergente incorporada de alta presión Depósito de agua Circuito retardado de la caldera Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua Placa de circuito impreso de microfuga con señal de advertencia visual Controles de baja tensión (24v) Motor eléctrico trifásico con protector térmico Caldera vertical de acero inoxidable, función de refrigeración de la bobina accionada por motor eléctrico independiente, doble bobina de calefacción con base de cemento refractario Termostato Cable eléctrico de 10m. Depósito diésel 24Lt, Depósito de detergente 8Lt.

FICHA TECNICA


	MODELO
	8880

	CODIGO FAB.
	22915

	PRESION MAXIMA
	250 bar 2200psi

	CAUDAL
	900 Lt/h

	POTENCIA
	9300w 1450rpm /12.5hp

	VOLTAJE/FRECUENCIA
	380V/3~50Hz

	TEMPERATURA DE TRABAJO
	30-150

	DIMENSIONES
	110x70x104 mm

	DIMENSIONES EMPAQUE
	112x73x106 mm

	PESO
	135Kg

	GARANTIA
	1 año.
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