


Referencia: 51608
Categorías: Transpaletas
Marca: Noble Lift
Características:

· Largo: 1.22 mt
· Altura máxima: 0.19 mt
· Peso máximo de carga: 2500 kg
· Altura mínima: 0.075 mt
· Sistema de elevación: Hidráulico
· Tipo de accionamiento: Palanca
· Tipo de tracción: Manual
· Ancho: 0.68 mt

Resumen


Transpaleta manual estándar de 2500 kg con ancho de horquillas de 685 mm (versión ancha). Ideal para el transporte manual de cargas a corta distancia en almacenes, tiendas y plantas industriales. Diseño compacto y atractivo, pintura en polvo de alta calidad según estándar alemán WAGNER y componentes cromados que garantizan maniobrabilidad sin esfuerzo y larga vida útil. Cumple con norma europea EN 1757-2.


FICHA TECNICA


	Tipo de unidad
	Transpaletas

	Peso Máximo De Carga
	2.500 kg

	Altura Máxima
	190 mm

	Altura Mínima
	75 mm

	Tipo de tracción
	Manual

	Sistema de elevación
	[bookmark: _GoBack]Hidráulico

	Tipo de ruedas
	Nylon / Poliuretano

	Ancho
	685 mm

	Largo
	800-1.220 mm (horquillas)

	Peso
	66 kg
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	País de origen
	China

	Garantía
	6 meses
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