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Resumen


Lavadora a Vapor “Steam Wave”.

FICHA TECNICA


	MODELO
	SWP110

	CONSUMO DE ENERGÍA
	3100 Watts

	POTENCIA DE LA CALDERA
	900 + 900 Watts

	VOLTAJE
	220 Volts / 50 Hz.

	DEPRESIÓN
	240 Mbar / 24 Kpa

	PRESIÓN DE VAPOR
	4.5 Bar

	TEMPERATURA DEL VAPOR
	140°C

	CAPACIDAD DEL TANQUE
	22 Lts.

	VOLUMEN DE LA CALDERA
	2.2 Lts.

	TANQUE DETERGENTE
	8 Lt

	PESO SIN ACCESORIOS
	24 Kg
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