

Referencia: 53168
Categorías: COMPRESORES
Marca: EVEREST
Características:

· Voltaje: 380 v
· Tipo: Pistón
· Tipo de trabajo: Profesional
· Tipo de motor: Eléctrico
· Potencia: 7.5 hp
· Caudal de aire: 815 l/m
· Capacidad estanque: 300 litros
· Presiona máxima: 8 bar
· País de origen: China

Resumen


[bookmark: _GoBack]Compresor 7,5HP, 300Lts. 380V. Los compresores de la Marca EVEREST de la serie en V cumplen con todas las necesidades profesionales en lo que se refiere a aire comprimido. Los compresores fueron desarrollados con la más avanzada tecnología, para seguir rigurosos modelos internacionales de calidades y garantizar un excelente desempeño. Además de eso, la durabilidad hace de estos compresores ideales para talleres mecánico, vulcanizaciones, puestos de servicios, entre otros. Uso: Talleres mecánicos, vulcanizaciones, puestos de servicio, etc.


FICHA TECNICA


	MODELO
	CEV75300

	TIPO COMPRESOR
	Pistón

	POTENCIA
	7,5HP 5,5Kw. 2 Polos

	VOLTAJE
	380 Volts; 50 Hz; 3 Fases

	CAUDAL
	815 lpm

	PRESION
	115 PSI / 8 BAR

	CAPACIDAD ESTANQUE
	300LTS

	DIMENSIONES
	166 x 57 x 106

	GARANTIA
	6 meses
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	PESO
	205 kg
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