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Resumen


[bookmark: _GoBack]Desmontadora de neumáticos M31 10" - 23"	Desmontadora profesional para neumáticos de vehículos livianos aros 10" a 23"		Uso: Para desmontar neumáticos de vehículos livianos en talleres automotrices, vulcanizaciones, etc.	


FICHA TECNICA


	MODELO
	M31

	ABERTURA EXTERNA DE GARRAS
	10" - 21"

	ABERTURA INTERNA DE GARRAS
	12" - 23"

	DIAMETRO MAX. RUEDA
	960 mm

	ANCHO DE LA RUEDA
	3" - 12"

	APERTURA DESTALONADOR
	320 mm

	POTENCIA DESTALONADOR
	15.000 N

	PRESIÓN DE AIRE
	8 - 10 bar

	POTENCIA MOTOR
	0,75 kW - 1,1 kW

	CONTROL DE VELOCIDAD
	mediante pedales

	VELOCIDAD DE ROTACIÓN
	7 rpm

	NIVEL DE RUIDO
	<70 Cb

	PESO NETO
	179 kg

	PESO CON EMBALAJE
	207 kg

	DIMENSIONES DEL EMBALAJE
	980x760x950 mm

	GARANTIA
	6 Meses.
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