

Referencia: 53257
Categorías: Placas Compactadoras
Marca: SDSpower
Características:

· Tipo de motor: Gasolina
· Potencia: 5.0 hp
· Tipo de arranque: Manual

Resumen


Placa Compactadora a Gasolina unidireccional de empuje, equipada con un motor de 5 Hp, fabricada completamente en acero. Generando una gran carga de empuje.


FICHA TECNICA


	Modelo
	SDS-2150

	Ancho base compactación
	470 mm

	Largo base compactación
	540 mm

	Velocidad de marcha
	15 - 20 m/min

	Motor
	SGY-20 Gasolina 93 octanos

	Potencia motor
	5,0 HP / 3.7 Kw

	[bookmark: _GoBack]Profundidad de compactación
	30 cm

	Sistema de partida
	Retráctil manual

	Transmisión
	Mecánica con embrague centrífugo

	Fuerza centrífuga
	16 Kn

	Capac. estanque combustible
	2,2 lts

	Capac. estanque aceite
	0,75 lts

	Vibración
	Eje con contrapeso

	Peso operacional
	92 Kg

	Garantia
	6 meses o 300 horas
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