

Referencia: 53261
Categorías: UNIDAD MOTRIZ ELECTRICA
Marca: SDSPower
Características:

· Tipo de motor: Eléctrico
· Potencia: 2.0 hp

Resumen


Las Unidades motrices poseen un acoplamiento tipo DYNAPACK con seguro para fijar el acople de la sonda vibradora con la unidad motriz, la que posee una base giratoria en 360° que facilita su uso a distancia y mejora la vida útil de las sondas.


FICHA TECNICA


	Modelo
	SEV-20

	[bookmark: _GoBack]Frecuencia Vibración
	9500 - 12000 vpm

	Tipo Acople
	Universal Dynapack

	Motor
	Eléctrico Monofásico

	Potencia
	2,0 Hp / 1500 W

	Voltaje
	220 V /50 Hz

	Velocidad Giro
	2800 rpm

	Peso Operacional
	18 Kg

	Garantia
	6 meses
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