


Referencia: 53334
Categorías: Transpaletas
Marca: Noble Lift
Características:

· Tipo de motor: Eléctrico
· Potencia: 24 v
· Altura máxima: 0.2 mt
· Peso máximo de carga: 1500 kg
· Altura mínima: 0.085 mt
· Sistema de elevación: Electro-hidráulico
· Tipo de tracción: Eléctrica
· Ancho: 0.8 mt

Resumen


La transpaleta eléctrica PTE15N de la serie EDGE de Noblelift es la solución perfecta para aplicaciones ligeras de 1.500 kg. Con batería Li-ion 24 V de carga rápida y opportunity charging, diseño ultra-compacto (1.530 mm largo total / 380 mm solo cuerpo), peso en servicio de solo 123 kg y reemplazo de batería en segundos, ofrece máxima maniobrabilidad en tiendas retail, camiones, ascensores y espacios reducidos. Incluye funciones inteligentes (PIN code, conducción vertical, controlador Curtis + CAN-bus) que aumentan la seguridad, reducen lesiones y bajan el costo de propiedad.


FICHA TECNICA


	Tipo de unidad
	Transpaletas

	Peso Máximo De Carga
	1.500 kg

	Altura Máxima
	200 mm

	Altura Mínima
	85 mm

	Tipo de tracción
	Eléctrica

	Sistema de elevación
	Electro-Hidráulico

	Tipo de ruedas
	Poliuretano

	Voltaje batería
	24 V

	Amperaje Batería
	20 Ah (Li-ion)

	Radio De Giro
	1.330 mm

	Ancho
	800 mm (horquillas)

	Largo
	1.530 mm (total) 380 mm (cuerpo)

	Peso
	123 kg

	País de origen
	China

	Garantía
	6 meses
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